***Образец - Приложение № 3.1***

**ДО**

**ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР**

**НА АГКК**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„Проектиране, изработка, доставка и монтаж на асансьори в СГКК-София, СГКК-Силистра и СГКК-Ловеч и осъществяване на строителен надзор” по шест обособени позиции**

**за Обособена позиция № 1 с предмет: *„Доставка на 1 (един) брой нов пътнически електрически асансьор със събирателно управление в двете посоки и товароподемност минимум 350 кг полезен товар за обществена сграда с административен адрес град София, ул. „Мусала“ № 1, включително сертифицирането му“***

От: ……………………………………………………...……………………………………...……..,

*(наименование на участника)*

със седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………,

*(населено място и адрес)*

представлявано от: ……………………………………………………………….…………………,

*(име, презиме и фамилия)*

в качеството на …………….............…………….………[[1]](#footnote-1) на участника

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

1. Декларираме, че сме запознати и ще изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническaтa спецификация на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя в документацията за участие и всички приложими нормативни актове, както следва:

1. **Проектна документация** на нова асансьора уредба – всички разходи по одобряването на проектната документация, са за сметка на изпълнителя. Изготвеният проект, следва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства на асансьори, приета с постановление на Министерски съвет, в сила от 20.04.2016 г., Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, българските и европейски стандарти и директиви.

2. Изготвяне на План - график за видовете работи и сроковете на тяхното изпълнение;

3. Изготвяне на количествено-стойностна сметка за доставка, извършените СМР и окомплектовка на асансьорите;

4. Изготвяне на План за безопасност и здраве /ПБЗ/ съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, от избрано от Изпълнителя лице, притежаващо удостоверение за пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране;

5. Доставка на 1 / един / брой пътнически асансьори, съгласно техническите изисквания и комплектовка;

6. Монтаж на новия асансьор, включващ извършване на необходимите строителни и монтажни работи, коригиращи дефектите в стените и облицовките на асансьорните шахти, получени в резултат от монтажа на новия асансьор и/или налични такива;

7. След завършване на дейностите за монтаж, съгласно разпоредбата на чл. 21 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, Изпълнителят предоставя на Възложителя цялата отчетна документация (в два екземпляра), описана в чл. 20, ал. 3, т. 2 - 7 от същата Наредба, включваща документите с технически данни и характеристики на асансьора, съставните му части и предпазни устройства, ревизионна книга, сертификати за вложените материали и др.

8. Съставяне на декларация за съответствие със съществените изисквания, определени с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, на основание и след изпитания и оценяване на съответствието от нотифициращ орган, избран от Възложителя за негова сметка и нанасяне на маркировка на видно място в асансьорната кабина или на предпазното устройство;

9. Изпълнителят трябва да извърши всички необходими действия и да изготви всички изискуеми документи за регистрация на асансьорите по реда на чл. 20 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори;

1. Предлаганата от мен асансьорна уредба е ……………………………….......................... модел…………………………………………………………………………………и произход ……………………………………………………………………………………, със следните технически характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Параметър*** | ***Минимални технически изисквания на възложителя*** | ***Технически характеристики на асансьорната уредба, предлагана от участника*** |
| Вид на асансьорната уредна | Пътнически асансьор |  |
| Товароподемност | мин. 350 кг. 5 лица |  |
| Скорост | мин. 1,0 м.сек |  |
| Ход |  |  |
| Брой спирки | 5 |  |
| Сутерен, партер, 1,2,3,4,5,6,7……. | С,1,2,3,4 |  |
| Размер на шахтата[[2]](#footnote-2) |  |  |
| - ширина |  |  |
| - дълбочина |  |  |
| - дъно |  |  |
| - таван |  |  |
| - ляв зъб |  |  |
| - десен зъб |  |  |
| Разположение на машинното помещение /горно, долно/ | БЕЗ машинно помещение; |  |
| Кабина | непроходна |  |
| Кабина изпълнение | комфорт |  |
| - под | гранит |  |
| - таван | Инокс с фигура изрязана на лазер |  |
| - стени | Инокс огледален |  |
| - огледало | На гърба ½ или цяло |  |
| - парапети | Инокс на гърба |  |
| - осветление | Скрито луминисцентно |  |
| Шахтни врати | 5 бр. |  |
| - вид | автоматични , прахово, десни; |  |
| - размер |  |  |
| Кабинна врата | 1 бр. |  |
| - вид | Автоматична двупанелна, прахово боядисана; |  |
| - размер |  |  |
| Етажни бутониери | Бутон със светещ ореол и панел от инокс |  |
| Кабинна бутониера | Цял панел 2 м. от инокс с бутони със светещи ореоли;   * Бутон за отваряне на врата; * Бутон за затваряне на врата; * Бутон телефонна връка; * Бутон претоварване ; * Бутон аварийно осветление; * Бутони за етажите ; * Индикация седемсегментна със стрелки за посоката на движение; * Вентилационни отвори; |  |
| Задвижване | МАШИНА БЕЗРЕДУКТУРНА с честотен регулатор |  |
| Допълнителни екстри включени в цена : | * Батерия / UPS / за аварийни ситуации при отпаднало главно захранващо напрежение; * Бутони с брайлова азбука за инвалиди; * Кабини с високо ниво на интериорно оборудване ; * Възможност за дежурене на произволен етаж на асансьора със или без отворен врата; * Двустранна телефонна връзка със сервизна база чрез мобилна клетъчна връзка; * Плавно потегляне и спиране на асансьора; * контрол на достъпа; * Контролиране на точното ниво на спиране на кабината спрямо етажните площадки ; * Устройство за контрол на   товара и предотвратяване на евентуалното претоварване на асансьорната кабина;   * Качествен гаранционен и извънгаранционен период на обслужване на най-ниските пазарни цени; * Подсигуряване на резервни части в гаранцинния и след гаранционния период; |  |

1. Срока на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от датата, на която изтича крайният срок за подаването на офертите, и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
2. Предлагам да доставя, монтирам и пусна в експлоатация асансьорната уредба в срок от ………………………… (цифром и словом) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за поръчката.[[3]](#footnote-3)
3. Предлагам гаранционен срок (гаранционна поддръжка на асансьорната уредба) ................................. (словом) месеца[[4]](#footnote-4).
4. В рамките на посочения от мен гаранционен срок се задължавам да извършвам пълно техническо обслужване на асансьорната уредба, в съответствие с изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.
5. Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договора и приемаме клаузите в него.
6. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
7. За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет на сто) % от стойността на поръчката без ДДС при условията посочени в документацията за обществена поръчка.
8. Задължаваме се, ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката да не разгласяваме на трети лица информация/обстоятелства, станали известни на нас и/или на наши служители във връзка с изпълнението на договора, включително след изпълнението му или при прекратяването му.
9. Декларирам/е, че съм/сме:

1. в състояние да изпълним предмета на поръчката за конкретната обособена позиция професионално, качествено в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и настоящото техническо предложение;

2. запознат/и с вида, местонахождението и състоянието на обекта, за което сме имали осигурена възможност за оглед.

Прилагаме изискуемите документи, изброени в описа на документите, представен по образец Приложение № 1.1. от документацията на Възложителя.

Неразделна част от настоящата оферта са:

1. Декларация за извършен оглед;

2. Други документи: (например: документ за упълномощаване или други документи, който участникът прилага, вкл. декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, ако участникът прилага такава).

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | …………………./……………./2018 г. |
| Име и фамилия | ………………………………………….. |
| Качество на представляващия участника[[5]](#footnote-5) | ………………………………………….. |
| Подпис и печат[[6]](#footnote-6) | ………………………………………….. |

1. Когато участникът се представлява заедно от повече от едно лице, посочените данни се попълват за всяко от тях с допълване на необходимите редове. [↑](#footnote-ref-1)
2. Участникът следва да извърши задължителен оглед на място, при който да заснеме точните размери на шахтата и отворите за етажните врати. [↑](#footnote-ref-2)
3. Участникът посочва срок за изпълнение в календарни дни, който не може да бъде по-дълъг от максимално допустимия срок за изпълнение от 90 (деветдесет) календарни дни. [↑](#footnote-ref-3)
4. не по-малък от предвидения гаранционен срок в Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството [↑](#footnote-ref-4)
5. Когато участникът се представлява заедно от повече от едно лице, предложението за изпълнение се подписва от всяко от тях с посочване на имената и на качеството на представляващите. [↑](#footnote-ref-5)
6. Печат се поставя, ако участникът разполага с такъв. [↑](#footnote-ref-6)